ALU

1. Inputs – clk, in\_1, in\_2, op\_code
2. Outputs – Z, data\_out
3. 1010 - ADD
4. 1011 - SUB
5. 1100 - MUL